<!DOCTYPE linuxdoc PUBLIC "-//XFree86//DTD linuxdoc//EN">
<article>

<!-- TitleS information -->

<title>README.VIDEO7
<author>Craig Struble
<date>17 May 1994
<trans>The X Japanese Documentation Project
<tdate>14 January 1999

<!-- Table of contents -->
<toc>

<!-- Begin the document -->

<!-- <sect>The Driver:<p> -->
<sect>ドライバ:<p>
<!--
The Video7 driver has only been tested on a Headland Technologies HT216-32
chip, but should work on other Video 7/Headland Technologies chips as
well.<p>
-->
Video7 ドライバは Headland Technologies 製 HT216-32 チップだけでしかテ
ストされていません。しかし、他の Video 7/Headland Technologies 製チッ
プでもきっと動作するでしょう。<p>

<!--
Currently this implementation of the video7 driver only supports single bank
mode, which can cause performance degradation, and makes no attempt to
distinguish between the different video7 chips.<p>
-->
video7 ドライバの現在の実装では、シングルバンクモードしかサポートして
いません(このモードは性能が落ちることがあります)し、異なる video7 系チッ
プの区別は行っていません。<p>

<!--
It also does not probe for memory, so in your <tt>XF86Config</tt> file, 
make sure that you use the following line:<p>
-->
また、現在の実装ではメモリの検出も行いません。したがって、
<tt>XF86Config</tt> ファイルで以下の指定を行わなければなりません:<p>
<verb>
	Videoram XXX
</verb>
<!--
Where XXX is the amount of RAM in your card. Most of them have at least
512k, so this is a good value to start with.<p>
Also, the clock probing function of XFree86 doesn't seem to correctly
get the clocks. The documentation I used (vgadoc3) suggests using the
following values for the <tt>Clocks line</tt> in your 
<tt>XF86Config</tt> file:
-->
ここで XXX はカードに載っている RAM の量です。カードのほとんどは少なく
とも 512k はメモリがあるので、最初はこの値を使うとよいでしょう。<p>
また、XFree86 のクロック検出機能もうまくクロックを取得できないようです。
筆者が調べたドキュメント(vgadoc3)には、<tt>XF86Config</tt> ファイルの
<tt>Clocks 行</tt> に以下の値を使うように書いてありました。
<verb>
	Clocks        25.175 28.322 30.000 32.514 34.000 36.000 38.000 40.000
</verb>
<!--
For 800x600 mode, use a dot clock of 38 instead of 36 or 40 as suggested in
most of the sample <tt>XF86Config</tt> files and <tt>modeDB.txt.</tt> 
This seems to be what is
used in the BIOS mode (0x69) which is the 800x600 in 256 colors.
-->
800x600 モードで使うドットクロック値は、36 や 40 ではなく 38 にします。
このことは <tt>XF86Config</tt> のほとんどのサンプルや
<tt>modeDB.txt</tt> で述べられています。これは BIOS モード(0x69)で使わ
れる値のようです。BIOS モードは 800x600, 256 色です。

<!-- <sect>Known bugs and What's been tested:<p> -->
<sect>既知のバグとテストした項目:<p>
<!-- <sect1>Known bugs:<p> -->
<sect1>既知のバグ:<p>
<enum>
<!--
<item>No video ram probing. Only known way to get this info is through
an INT 10 call, but you can't do this in a user process.<p>
-->
<item>ビデオ RAM の検出機能がありません。この情報を得るための方法とし
て INT 10 コールを使う方法だけが知られていますが、このコールはユーザプ
ロセスでは実行できません。<p>
<!--
<item>Clock probing. I'm not sure the docs in vgadoc3 are correct.<p>
-->
<item>クロックの検出機能。vgadoc3 ドキュメントが正しいのかどうか筆者に
はわかりません。<p>
<!--
<item>Random lockups with the SVGA server<p>
-->
<item>SVGA サーバでつかうと不意にシステムが固まることがあります。<p>
</enum>
<!-- <sect1>What's been tested:<p> -->
<sect1>テストされた項目:<p>
<enum>
<!--
<item>An HT216-32 chip.<p>
-->
<item>HT216-32 チップ<p>
<!--
<item>800x600 mode and 640x480 mode<p>
-->
<item>800x600 モードと 640x480 モード<p>
<!--
<item>Mode switching and switching to text mode through <tt>CTRL-ALT-F1</tt><p>
-->
<item><tt>CTRL-ALT-F1</tt> を使ったモード切替えとテキストモードへの切替え<p>
<!--
<item>Only been tested on Linux.<p>
-->
<item>Linux でしかテストを行っていません。<p>
</enum>

<!--
<sect>Who to contact:<p>
-->
<sect>連絡先:<p>
	<bf>Craig Struble</bf> (<em/cstruble@acm.vt.edu/) Video 7 driver<p>
<!-- <sect>Acknowledgments<p> -->
<sect>謝辞<p>
<!-- <sect1>Thanks to:<p> -->
<sect1>以下の方々に感謝します:<p>
<itemize>
<!--
<item><bf/Cara Cocking/ for loving me and supporting me. Without her I'd
          be a bowl of jello.<p>
-->
<item>私を愛し、支えてくれた <bf/Cara Cocking/。彼女がいなければ、私は
何もできませんでした。<p>
<!--
<item><bf/XFree86 team/ for the great stub code that allowed me to get this
	  going.<p>
-->
<item><bf/XFree86 チーム/。土台となる素晴らしいコードのおかげで、私は
この作業を行うことができました。<p>
<!--
<item><bf/Finn Thoegersen/ for compiling vgadoc3. Without this I would not
	  have had a clue.<p>
-->
<item>vgadoc3 ドキュメントを編集してくださった <bf/Finn Thoegersen/ さ
ん。このドキュメントが無ければ、私は手がかりを得ることができませんでし
た。<p>
<!--
<item><bf/Harm Hanemaayer/ for the vga.c program in svgalib. Without this I
	  would not have had the breakthroughs I needed to get the thing
          up and running.<p>
-->
<item>svgalib の vga.c を作成された <bf/Harm Hanemaayer/ さん。これが
無ければ、サーバを起動・実行するために必要なブレイクスルーはありません
でした。<p>
</itemize>
<!-- <sect1>Other things I've already done:<p> -->
<sect1>筆者が既に行っている別の作業:<p>
<quote>
<!--
	For Linux, I have a small patch to get the extended text modes to
	work on the Video 7 card.<p>
-->
拡張テキストモードを Video 7 カードで動作させるための、Linux 用の簡単
なパッチを作成しました。<p>
</quote>

<!-- <sect1>Things to do:<p> -->
<sect1>残っている課題:<p>
<itemize>
<!--
<item>	Try dual banking mode.<p>
<item>	Write an svgalib driver.<p>
<item>	Go back to graduate school. (I'm a glutton for punishment.)<p>
-->
<item>	デュアルバンキングモード<p>
<item>	svgalib 用のドライバ作成<p>
<item>	大学院に戻る(私はそんなところでも我慢できるんです)<p>
</itemize>

<!-- <sect1>Disclaimer:<p> -->
<sect1>免責事項:<p>
<quote>
	CRAIG STRUBLE DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,
	INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN
	NO EVENT SHALL CRAIG STRUBLE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR
	CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS
	OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
	OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
	USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.<p>
</quote>

<verb>
$XFree86: xc/programs/Xserver/hw/xfree86/doc/Japanese/sgml/Video7.sgml,v 1.1.2.1 1999/05/25 06:39:25 hohndel Exp $





$XConsortium: Video7.sgml /main/3 1996/02/21 17:46:22 kaleb $
</verb>

<sect>日本語訳について<p>
日本語訳は X Japanese Documentation Project が行いました
(翻訳: 藤原輝嘉 <url url="mailto:fujiwara@linux.or.jp"
name="&lt;fujiwara@linux.or.jp&gt;">,
校正: 金田浩司  <url url="mailto:vanitas@ma3.seikyou.ne.jp"
name="&lt;vanitas@ma3.seikyou.ne.jp&gt;">)。
問題点の指摘やご意見は藤原まで御連絡ください。原文の著作権は XFree86 
プロジェクト社にあり、日本語訳の著作権は X Japanese Documentation
Project にあります。
</article>
