  XFree86 3.3.3 リンクキットの Readme
  The XFree86 Project, Inc.
  22 October 1998
  The X Jananese Documentation Project
  16 January 1999

  1.  XFree86 3.3.3 リンクキットの Readme



  1. gcc-2 を使用しないシステムで、gcc-2 で作成されたバイナリ配付物を使
     用する場合はたぶん libgcc.a を組み込む必要があります。

  2. リンクキットを使って Xnest をリンクする場合は XFree86 3.3.3 のライ
     ブラリが /usr/X11R6 にインストールされていることを確認してくださ
     い。他のサーバの場合には、現在リンクキットは内蔵されています。

  3. xf86site.def ファイルを編集して、構築したいサーバと組み込みたいドラ
     イバや機能拡張を定義します。


  o  デフォルト値が正しくなければ、使用するコンパイラに合わせて HasGcc
     と HasGcc2 を設定します。

  o  リンクキットが gcc-2.x で作成されていて、それと異なるコンパイラを使
     用する場合、libgcc.a をインストールしておく必要と NeedLibGcc を YES
     に設定する必要があります。

  o  256 色サーバを作成するには: XF86SVGAServer を YES にします。

  o  16 色サーバを作成するには: XF86VGA16Server を YES にします。

  o  白黒サーバを作成するには: XF86MonoServer を YES にします。

  o  S3 サーバを作成するには: XF86S3Server を YES にします。

  o  Mach8 サーバを作成するには: XF86Mach8Server を YES にします。

  o  Mach32 サーバを作成するには: XF86Mach32Server を YES にします。

  o  Mach64 サーバを作成するには: XF86Mach64Server を YES にします。

  o  P9000 サーバを作成するには: XF86P9000Server を YES にします。

  o  AGX サーバを作成するには: XF86AGXServer を YES にします。

  o  ET4000/W32 サーバを作成するには: XF86W32Server を YES にします。

  o  IBM 8514/A サーバを作成するには: XF86I8514Server を YES にします。

  o  I128 サーバを作成するには: XF86I128Server を YES にします。

  o  GLINT サーバを作成するには: XF86GLINTServer を YES にします。

  o  TGA サーバを作成するには: XF86TGAServer を YES にします。

  o  GA-98NB/WAP サーバを作成するには: XF98GANBServer を YES にします。

  o  NEC480 サーバを作成するには: XF98NEC480Server を YES にします。

  o  NEC-CIRRUS/EPSON NKV/NKV2 サーバを作成するには: XF98NKVNECServer を
     YES にします。

  o  WAB-S サーバを作成するには: XF98WABSServer を YES にします。


  o  WAB-EP サーバを作成するには: XF98WABEPServer を YES にします。

  o  WSN-A2F サーバを作成するには: XF98WSNAServer を YES にします。

  o  Trident Cyber9320/9680 サーバを作成するには: XF98TGUIServer を YES
     にします。

  o  Matrox Millennium/Mystique サーバを作成するには: XF98MGAServer を
     YES にします。

  o  Cirrus Logic CLGD7555  サーバを作成するには: XF98SVGAServer を YES
     にします。

  o  EGC サーバを作成するには: XF98EGCServer を YES にします。

  o  NEC S3 サーバを作成するには: XF98NECS3Server を YES にします。

  o  S3 PW/PCSKB サーバを作成するには: XF98PWSKBServer を YES にします。

  o  S3 PW/LB サーバを作成するには: XF98PWLBServer を YES にします。

  o  S3 GA-968 サーバを作成するには: XF98GA968Server を YES にします。

  o  Xnest サーバを作成するには: XnestServer を YES にします。

  o  複数の X サーバ を作成する場合は、ServerToInstall の行のコメントを
     外し、デフォルトのサーバ(つまり、シンボリックリンクファイル「X」が
     指す先)にしたい X サーバの名称を設定します。

  o  XF86SvgaDrivers には、SVGA サーバに組み込みたいドライバのリストを設
     定します。

  o  XF86Vga16Drivers には、16 色 サーバに組み込みたいドライバのリストを
     設定します。

  o  XF86Vga2Drivers には、白黒 VGA サーバに組み込みたいドライバのリスト
     を設定します。

  o  XF86MonoDrivers には、白黒サーバあるいは VGA16 サーバに組み込みたい
     非 VGA ドライバのリストを設定します。 (VGA ドライバと 非 VGA ドライ
     バの両方を含むサーバを作成するとき)

  o  注意: ドライバの順番によってドライバの検出の順番が決まります。 `汎
     用' (`generic') ドライバの検出は必ず成功するので、 Mono と VGA16 と
     SVGA サーバに組み込む順序は最後にしなければなりません。

  o  動的ロード可能モジュール(例えば PEX, XIE)を使用するには:
     ExtensionsDynamicModules を YES にします。

  o  PEX 機能拡張を組み込むには: BuildPexExt を YES にします。

  o  X イメージ機能拡張を組み込むには: BuildXIE を YES にします。

  o  GLX 機能拡張を組み込むには: BuildGlxExt を YES にします。

  o  ダブルバッファ機能拡張を外すには: BuildDBE を NO にします。

  o  記録機能拡張を外すには: BuildRECORD を NO にします。

  o  スクリーンセーバ機能拡張を外すには: BuildScreenSaverExt を NO にし
     ます。

  o  この機構を使って他の機能拡張を外すこともできますが、これはお勧めで
     きません。なぜなら、サーバのサイズの節約にもなりませんし、できたサ
     ーバが色々な点でおかしくなることさえあるからです。

  4. 標準配布物に含まれないドライバを組み込む場合は、 drivers/vga256 に
     ディレクトリを作成し( 白黒サーバの VGA2 部分の場合は drivers/vga2、
     16 色サーバの場合はdrivers/vga16、白黒サーバと 16 色サーバの非 VGA
     部分の場合は drivers/mono)、ソースファイルと .o ファイルのいずれか
     と適切な Imakefile をこのディレクトリにコピーします。このディレクト
     リの名前はドライバの名前と同じでなければなりません(詳しくは
     VGADriverDoc ディレクトリにあるドキュメントを参照してください)。

     訳注: ディレクトリの位置は実際には drivers/vga256 -<
     vga256/drivers, drivers/vga2 -< vga2/drivers, drivers/vga16 -<
     vga16/drivers, drivers/mono -< mono/drivers となっています。)

  5. Makefile を作成するには、以下のコマンドを実行します:

       ./mkmf



  6. `make' を実行して、設定したようにサーバをリンクします。

  7. `make install' を実行して、新しいサーバをインストールします。

  8. `make clean' を実行して、この作業で作成したファイルを削除します。

  9. xf86site.def ファイルを編集し、作成するサーバやサーバに組み込むドラ
     イバの選択を変更した場合には、上記の手順を繰り返してください。組み
     込む X サーバ機能拡張の選択を変更した場合は、 `./mkmf' の代わりに
     `make Makefile' を実行すれば十分です。

  10.
     `-showconfig' オプションを付けてX サーバを実行すれば、X サーバに含
     まれているドライバを調べることができます。組み込まれている機能拡張
     を調べるには、X サーバを起動して `xdpyinfo' を実行してください。


  $XFree86: xc/programs/Xserver/hw/xfree86/doc/Japanese/LinkKit,v 3.1.2.2 1999/06/02 07:50:38 hohndel Exp $





  $XConsortium: LinkKit.sgml /main/8 1996/10/27 11:05:58 kaleb $




  2.  日本語訳について

  日本語訳は X Japanese Documentation Project が行いました( 翻訳(XFree86
  3.3): 岡本一幸(<ikko-@pacific.rim.or.jp>
  <mailto:ikko-@pacific.rim.or.jp>, 更新(XFree86 3.3.3): 藤原輝嘉
  <fujiwara@linux.or.jp> <mailto:fujiwara@linux.or.jp>, 校正: 山下純司
  <ys_jyunji@teleweb.or.jp> <mailto:ys_jyunji@teleweb.or.jp>)。問題点の
  指摘やご意見は藤原まで御連絡ください。原文の著作権は XFree86 プロジェ
  クト社にあり、日本語訳に関する権利は X Japanese Documentation Project
  にあります。










