<!DOCTYPE linuxdoc PUBLIC "-//XFree86//DTD linuxdoc//EN">

<!-- Id: README.Config.sgml,v 1.1 1994/10/05 23:31:42 klemme Exp  -->

<article>

<!--
<title>Configuring XFree86: A Step-By-Step Guide
-->
<title>XFree86 の設定について: ステップ・バイ・ステップのガイド
<author>David Wexelblat and The XFree86 Project, Inc
<date>5 October 1994
<trans>The X Japanese Documentation Project
<tdate>12 January 1998

<abstract>
<!--
	This document describes how to set up your XFree86 server and
the corresponding <tt>XF86Config</tt> configuration file.  If you follow the
procedures in this document, you should have no problems getting your
server up and running quickly.
-->
この文書では XFree86 サーバと、これに対応する<tt>XF86Config</tt> 設定
ファイルの設定方法について説明します。この文書の手順どおりに作業すれば、
サーバがは問題無く準備でき、すぐ実行できるはずです。

<!--
	This document is designed to be generic.  Be certain to refer
to the operating system specific <tt>README</tt> file for your OS (e.g.
<tt>README.SVR4</tt>) and the card/chipset specific <tt>README</tt>
file for you video card (e.g. <tt>README.trident</tt>).
Where these specific files contradict this generic file, you should
follow the specific instructions (there shouldn't be much of that, though).
-->
この文書は汎用部分について書いています。お使いの OS 固有の事情を書いた
<tt>README</tt> ファイル(例えば <tt>README.SVR4</tt>)やビデオカード/チッ
プセット固有の事情を書いた <tt>README</tt>ファイル(例えば 
<tt>README.trident</tt>)を必ず参照してください。これら固有部分のファイ
ルの内容と汎用部分に関する本文書の内容が矛盾している場合(あまりないは
ずですが)には、固有のファイルの手順に従ってください。
</abstract>



<toc>


<!-- <sect>Procedure Overview -->
<sect>手順の概要
<p>
<!--
	There are two steps to getting things up and running.  The first
is to select the appropriate server that you will be using and set it up
as the default server.  The second step is to set up the <tt>XF86Config</tt>
file.  This file is used to configure the server for your pointer device
(e.g. mouse, trackball), video card, and monitor, as well as a few other
things.
-->
準備と実行は2つの段階で行ないます。まず最初に使用したい適切なサーバを
選択して、これをデフォルトのサーバとして設定します。次に 
<tt>XF86Config</tt> ファイルを設定します。このファイルは、ポインタデバ
イス(例えば、マウスやトラックボール)やビデオカード、モニタ等の機器に
ついてはサーバの設定を行うためのものです。

<!--
	The <tt>XF86Config</tt> file contains several sections; these
procedures will lead you through filling out each part.
There is a default/sample <tt>XF86Config</tt> file in
<tt>/usr/X11R6/lib/X11/XF86Config.sample</tt>; you should copy 
this to <tt>/usr/X11R6/lib/X11/XF86Config</tt>, and edit that file to your
specific configuration.  
The <it>XF86Config(4/5)</it> manual page describes the
<tt>XF86Config</tt> file contents and options in detail.  
Be sure to read through that manual page as you fill in your
<tt>XF86Config</tt> file. 
-->
<tt>XF86Config</tt> ファイルはいくつかのセクションで構成されています。
ここで説明する設定作業を行なうと、それぞれのセクションが埋まってゆきます。
デフォルト用や設定例のファイルとしては、
<tt>/usr/X11R6/lib/X11/XF86Config.sample </tt>があります。
このファイルを <tt>/usr/X11R6/lib/X11/XF86Config</tt> にコピーして、編
集を行い、読者の皆さんの独自の設定にしてください。
<tt>XF86Config</tt> ファイルの内容とオプションについては、
<it>XF86Config(4/5)</it>のオンラインマニュアルに詳しい説明があります。
<tt>XF86Config</tt> ファイルを編集する前には必ずオンラインマニュアルを
通読してください。

 
<!--
The sections of the <tt>XF86Config</tt> file are:
-->
<tt>XF86Config</tt> ファイルの各セクションは次の通りです:
 <descrip>
<!--
	<tag> Files </tag> 
	  Sets the default font and RGB paths.
-->
	<tag> Files </tag> 
	  標準フォントと RGB データベースのパスを設定します。
<!--
	<tag> Server Flags</tag> 
	  Sets a few general server options.  Refer to the
	  manual page to learn about these.
-->
	<tag> Server Flags</tag> 
	  一般的なサーバ用オプションをいくつか設定します。これらについ
	  て知りたい場合は、オンラインマニュアルを参照してください。
<!--
	<tag> Keyboard</tag> 
	  Sets up keyboard devices, and sets a few optional
	  parameters.
-->
	<tag> Keyboard</tag> 
	  キーボードデバイスを設定します。オプションパラメータをいくつ
	  か設定します。
<!--
	<tag> Pointer</tag> 
	  Sets up the pointer devices, and sets a few optional
	  parameters.
-->
	  ポインタデバイスを設定します。オプションパラメータをいくつか
	  設定します。
<!--
	<tag> Monitor</tag> 
	  Describes your monitor(s) to the server.
-->
	<tag> Monitor</tag> 
	  サーバに対してモニタ(複数可)を記述します。
<!--
	<tag> Graphics Device</tag> 
	  Describes your video hardware to the server.
-->
	<tag> Graphics Device</tag> 
	  サーバに対してビデオカードを記述します。
<!--
	<tag> Screen.</tag>
	  Describes how the monitor and video hardware should
	  be used.
-->
	<tag> Screen</tag>
	  モニタとビデオカードの使い方を記述します。
 </descrip>

<!-- <sect>Setting Up The Correct Default Server -->
<sect>デフォルトサーバの正しい設定
<p>
<!--
The default server name is <tt>/usr/X11R6/bin/X</tt>.
This is a link to a specific server binary <tt>XF86_xxxx</tt>, located
in <tt>/usr/X11R6/bin/</tt>.  
You should check which server the X link is connected to.  
If it is not correct, remove it and make a new link to the correct
binary. 
-->
デフォルトサーバの名前は <tt>/usr/X11R6/bin/X</tt>です。これは
<tt>/usr/X11R6/bin/</tt>にある特定のサーバのバイナリファイルである
<tt>XF86_xxxx</tt> へのリンクです。X が、使いたいサーバのリンクファイ
ルになっているか確認してください。リンクが正しくないときは、X を削除し
て正しいサーバへの新しいリンク作ってください。

<!--
The server binaries are:
-->
サーバのバイナリファイルは次の通りです:
 <descrip>
<!--
	<tag>XF86_SVGA:</tag>   
	  Super-VGA server.  Contains accelerated support for
	  Cirrus 542{0,2,4,6,8,9}, 543{0,4} and Western
	  Digital 90C3{1,3} and Oak Technologies Inc. OTI087 chipsets,
	  unaccelerated for the rest of the supported chipsets.
-->
	<tag>XF86_SVGA:</tag>  
	Super-VGA サーバ。  Cirrus 542{0,2,4,6,8,9}、543{0,4} と Western 
	Digital 90C3{1,3} と Oak Technologies Inc. OTI087 のチップセッ
	トに対してはアクセラレーション対応で、残りのチップセットに対し
	てはアクセラレーション対応ではありません。
<!--
 	<tag>XF86_Mono:</tag>   (S)VGA monochrome, optionally Hercules
	  or other monochrome hardware support is linked in.
-->
	<tag>XF86_Mono:</tag>  オプションとして Hercules 等の白黒ビデ
	オカードをサポートする (S)VGA モノクロサーバが入っています。
<!--
	<tag>XF86_VGA16:</tag>  Generic VGA 16-color server.
-->
	<tag>XF86_VGA16:</tag>  汎用 VGA 16 色サーバ。
<!--
	<tag>XF86_S3:</tag>     S3 accelerated server.
-->
	<tag>XF86_S3:</tag>     S3 用アクセラレーション対応サーバ。
<!--
	<tag>XF86_Mach32:</tag> ATI Mach32 accelerated server.
-->
	<tag>XF86_Mach32:</tag> ATI Mach32 用アクセラレーション対応サーバ。
<!--
	<tag>XF86_Mach64:</tag> ATI Mach64 accelerated server.
-->
	<tag>XF86_Mach64:</tag> ATI Mach64 用アクセラレーション対応サーバ。
<!--
	<tag>XF86_Mach8:</tag>  ATI Mach8 accelerated server.
-->
	<tag>XF86_Mach8:</tag>  ATI Mach8 用アクセラレーション対応サーバ。
<!--
	<tag>XF86_8514:</tag>   8514/A accelerated server.
-->
	<tag>XF86_8514:</tag>   8514/A 用アクセラレーション対応サーバ。
<!--
	<tag>XF86_P9000:</tag>  P9000 accelerated server.
-->
	<tag>XF86_P9000:</tag>  P9000 用アクセラレーション対応サーバ。
<!--
	<tag>XF86_AGX:</tag>    AGX accelerated server.
-->
	<tag>XF86_AGX:</tag>    AGX 用アクセラレーション対応サーバ。
<!--
	<tag>XF86_W32:</tag>    ET4000/W32 and ET6000 accelerated server.
-->
	<tag>XF86_W32:</tag>    ET4000/W32, ET6000 用アクセラレーション対応サーバ。
 </descrip>

<!--
There is a manual page for each of these servers; refer to the manual
page for specific details on supported chipsets and server-specific
configuration options.
-->
それぞれのサーバ対応のオンラインマニュアルがあります。サポートしてい
るチップセットやサーバ固有の設定オプションに関する細かい点については、
オンラインマニュアルを参照してください。

<!--
	Note that it is possible to modify the drivers configured into
a server via the LinkKit; the server binary may not contain all of
the possible drivers, depending on how the distribution was assembled.
You can run <tt>/usr/X11R6/bin/X -showconfig</tt> to get a printout of the
configured drivers.  If you need to relink your server, refer to the
<tt>README</tt> file in the LinkKit for specific information.
-->
LinkKit を使ってサーバにドライバを組み込み、変更できることに注意してく
ださい。配布物の構成にもよりますが、サーバのバイナリファイルにはあらゆ
るドライバが含まれているわけではないでしょう。組み込まれているドライバ
の一覧を得るには、 <tt>/usr/X11R6/bin/X -showconfig</tt> を実行してく
ださい。サーバをリンクし直す必要がある場合は、
<url url="LinkKit.html" name="<tt>README.LinkKit</tt>"> を参照して
LinkKit 固有の情報について調べてください。

<!-- <sect>The Easy Parts of XF86Config -->
<sect>XF86Config の簡単な部分
<p>

<!--
The "Files" section of the <tt>XF86Config</tt> file contains the path to
the RGB database file (which should, in general, never need to be
changed), and the default font path.  You can have multiple FontPath
lines in your <tt>XF86Config</tt>; they are concatenated.  Ensure that each
directory listed exists and is a valid font directory.  If the server
complains about "Can't open default font 'fixed'", it is because there
is an invalid entry in your font path.  Try running the 'mkfontdir'
command in each directory if you are certain that each one is correct.
The <it>XF86Config(4/5)</it> manual page describes other parameters that may be
in this section of the file.
-->
<tt>XF86Config</tt> ファイルの &dquot;Files&dquot; セクションには、RGB
(色)のデータベースファイル(一般には、これを変更するべきではありません)
へのパスと、標準フォントのパスが記述されます。複数の FontPath 行を 
<tt>XF86Config</tt> に書くことができます。この場合には、全て繋げられて
1つのパスになります。それぞれの FontPath のディレクトリが存在すること
と、有効なフォントディレクトリであることを確認してください。
サーバが &dquot;Can't open default font 'fixed'&dquot; (標準の'固定幅'
フォントがありません)とエラーを出力してきたら、それはフォントパスの設
定がおかしいからです。フォントディレクトリは間違いないつもりであれば、
それぞれのディレクトリで `mkfontdir' コマンドを実行してみてください。
オンラインマニュアルの <it>XF86Config(4/5)</it> には、このセクションの
他のパラメータについての説明があります。

<!--
	Next comes the "Keyboard" section.  In this section, you can
specify the keyboard protocol (Xqueue or Normal), the repeat rate, and
the default mapping of some of the modifier keys.  In general, nothing
will need to be modified here. Users of non-English keyboards might want
to change the definitions of the modifier keys. See the
<it>XF86Config(4/5)</it> man page for details.
-->
次は &dquot;Keyboard&dquot; セクションです。 このセクションでは、キー
ボードのプロトコル(Xqueue または Normal)やキーの繰り返しの速度、いくつ
かの修飾キーの標準的な割り付けについて設定します。一般には、ここを変更
する必要はないでしょう。英語用でないキーボードのユーザであれば、修飾キー
の定義を変えたいことがあるかもしれません。
詳しくはオンラインマニュアルの <it>XF86Config(4/5)</it> を参照してくだ
さい。

<!--
	After this comes the "Pointer" section.  In this section you can
specify the pointer protocol and device.  Note that the protocol name
does not always match the manufacturer's name.  For example, some
Logitech mice (especially newer ones) require either the MouseMan or
Microsoft protocols, not the Logitech protocol.  Some other mouse
parameters can be adjusted here.  If you are using a two-button mouse,
uncomment the Emulate3Buttons keyword - in this mode, pressing both
mouse buttons simultaneously causes the server to report a middle button
press.
-->
次は &dquot;Pointer&dquot; セクションです。このセクションでは、ポイン
タデバイスのプロトコルとデバイスを指定します。プロトコル名は必ずしもメー
カ名と同じではない点に注意してください。例えば、Logitech のマウス(特に
新しいもの)の場合、Logitech プロトコルではなく MouseMan プロトコルや
Microsoft プロトコルを必要とするものもあります。

その他のマウスのパラメータもこのセクションで調整できます。2ボタンマウ
スを使っているときは、Emulate3Buttons というキーワードのコメントを外し
ましょう。Emulate3Buttons モードで使った場合、同時に2つのボタンを押す
と、サーバには真ん中のボタンを押されたことが通知されます。

<!--
	Note that if the server complains about being unable to open
your mouse device, this is NOT a server problem.  It has been a very
common misconfiguration error on several of the OSs, and 99.999&percnt; of the
time it is because the device is not correctly configured in the OS.
Hence don't bug us until after you prove that your OS level support
is correct.
-->
「マウスデバイスを認識できない」とサーバが文句を言うときは、サーバの問
題では「ない」ことに注意してください。OS によっては、これは大変ありが
ちな設定ミスであり、99.999&percnt; の確率で原因は OS のデバイス設定の
間違いにあります。したがって、OS レベルでのサポートが正しいことをちゃ
んと確認するまでは、我々にバグ報告をしないでください。

<!-- <sect>Configuring the Video Hardware -->
<sect>ビデオボードの設定について
<p>

<!--
The video hardware is described in the "Device" sections.
Multiple device sections are permitted, and each section describes a
single graphics board.
-->
&dquot;Device&dquot; セクションではビデオボードについての記述を行いま
す。複数のデバイスに関するセクションを書くことができ、セクションごとに
1つのビデオカードに関する記述を行います。

<!--
	Be sure to read the server manual pages and the chipset-specific
<tt>README</tt> files for any non-generic information that may apply to your
setup.
-->
汎用でないけれど設定に使えるかもしれない情報を知っておくために、サーバ
のオンラインマニュアルとチップセット固有の <tt>README</tt> ファイルを
必ず読んでください。

<!--
To create a Device section you need to collect the data for your
hardware, and make some configuration decisions.  The hardware data you
need is:
-->
Device セクションを書くためには、ハードウェアに関するデータを集めて
設定に関していくつかのことを決める必要があります。ハードウェアに関し
て必要なデータは次の通りです:
<!--
<itemize>
	<item>Chipset
	<item>Amount of video memory
	<item>Dot-clocks available or clock chip used (if programmable)
	<item>Ramdac type (for some servers)
</itemize>
-->
<itemize>
	<item>チップセットの種類
	<item>ビデオメモリの量
	<item>使用可能なドットクロックの値または使っているクロックチップ(プログラム可能な場合)
	<item>Ramdac の種類(一部のサーバ用)
</itemize>
<!--
The server, in general, is capable of filling these on its own, but it
is best to fully specify things in the <tt>XF86Config</tt> file, so that no
mistakes are made.  The 'Chipset' is one of the keyword strings for a
configured driver (which can be displayed by running 'X -showconfig').
Of the accelerated servers, only some have chipset drivers currently.
The amount of memory is specified in KBytes, so 1M of memory would be
specified as 1024.
-->
一般的にはサーバは自力でこれらの値を調べることができますが、
<tt>XF86Config</tt> ファイル中で全ての値を指定する方がよいでしょう。
そうすれば間違いが起こらないからです。'Chipset' は設定するドライバ
('X -showconfig'を実行すれば表示できます)を表すキーワードの1つです。
現在のところ、アクセラレーション対応のサーバのうち、ごく一部のサーバだ
けがチップセットドライバを持っています。メモリの量はキロバイト単位で指
定しますので、1メガバイトのメモリがある場合は 1024 を指定します。

<!--
	The dot-clocks are the trickiest part of card configuration.
Fortunately a large database of collected dot-clocks is available.  A
list of Device entries for some graphics boards can be found in the
`Devices' file.  If you find one for your card, you can start with that.
Also, the first part of the <tt>modeDB.txt</tt> file lists information for a
myriad of SVGA cards.  For accelerated cards, you can also look in the
`AccelCards' file.  If you are fortunate, your card is listed in one
place or the other.  If you find your card, copy the numbers from the
database to the Clocks line in your <tt>XF86Config</tt> file, exactly as they
appear in the database, without sorting, and leaving any duplicates.
Note that some of the newer accelerated cards use a programmable clock
generator, in which case a ClockChip line is used in your <tt>XF86Config</tt>
file to identify the type of clock generator.  (e.g. 'ClockChip
"icd2061a"', which would be used for a &num;9 GXe board).
-->
ドットクロックはグラフィックボードの設定において一番わかりにくい部分で
す。ですが幸運なことに、ドットクロックをたくさん集めたデータベースを利
用することができます。いくつかのグラフィックボード用の Device のエント
リの一覧が `Devices' ファイルにあります。ここに読者の皆さんが使ってい
るグラフィックボードがあれば、最初はそのデータを使うことができます。
<tt>modeDB.txt</tt> ファイルの最初の部分には、SVGA カードの情報がたく
さんあります。アクセラレータカードについては、`AccelCards' ファイルも
見てください。運が良ければ、お使いのカードがどこかにあることでしょう。
もしカードが見つかったら、その数値をデータベースから 
<tt>XF86Config</tt> ファイルの Clocks 行にコピーします。
その際には、データベースに書かれているそのままの数値をコピーしなければ
なりません。並べ変えたり、重複を取り除いたりしてはいけません。
新しいアクセラレータカードにはプログラマブルクロックジェネレータを使って
いるものがありますが、この場合には <tt>XF86Config</tt> ファイルの 
ClockChip 行を使ってクロックジェネレータの型を識別する点に注意してくだ
さい。(例えば、'ClockChip "icd2061a"' は &num;9 GXe のために使います。)

<!--
	If you can't find a listing for your board, you can attempt to
have the server detect them.  Run the command 'X -probeonly >/tmp/out 2>&amp;1'
(for sh or ksh) or 'X -probeonly >&amp;/tmp/out' (for csh). Be sure that the
<tt>XF86Config</tt> file does <bf>not</bf> contain a Clocks line at
this point. Running this 
will cause your monitor to freak out for a couple of seconds, as the
server cycles through the clocks rapidly.  It should not damage your
monitor, but some newer monitors may shut themselves off because
things may go out of spec.  Anyhow, when this gets done, look in the
file /tmp/out for the detected dot-clocks.  Copy these to the Clocks
line in your <tt>XF86Config</tt> file, exactly as they appear in
/tmp/out.  
Don't sort them or rearrange them in any way.
-->
お使いのグラフィックボードが一覧にないときは、グラフィックボードの検
出はサーバに任せてしまいましょう。sh または ksh の場合は、
`X -probeonly &gt;/tmp/out 2&gt;&amp;1'、csh の場合は、
`X -probeonly &gt;&amp;/tmp/out' とコマンドを実行しましょう。この時点
では、<tt>XF86Config</tt> ファイルに Clocks 行は<bf>書かない</bf>よう
にします。このコマンドを実行すると数秒間画面がおかしくなります。これは、
サーバが素速くクロックを変更するためです。調べることでモニタを痛めるこ
とはないはずですが、新しいモニターの場合は自動的に電源が落ちてしまうか
もしれません。これは仕様を越えた動作を行なうこともあるために起こります。
とにかく、調査が終わったら/tmp/out ファイルを見てドットクロックの検出
結果を調べましょう。そして、/tmp/out の数値を変更せずにそのまま 
<tt>XF86Config</tt> ファイルの Clocks 行にコピーしましょう。どんな種類
であれ、ソートや並び変えをしてはいけません。

<!--
	It is possible that your board has a programmable clock
generator.  A symptom of this will be a printout of only 2 or 3 clock
values, with the rest all zeros.  If you run into this, and your board
is not listed in the databases, contact the XFree86 team for help, or
post a message to comp.windows.x.i386unix.  Note that most current
Diamond hardware falls into this category, and Diamond will not
release the programming details, so we can't help you.  There are some
ethically questionable solutions available that you can inquire about
on netnews; we do not advocate these methods, so do not contact us
about them.
-->
グラフィックボードはプログラマブルクロックジェネレータを持っていること
があります。この場合は、2、3個のクロックだけ値を持ち、残りが全てゼロに
なっていることでしょう。このような状態になった場合でボードがデータベー
スの中に見当たらなければ、XFree86 チームに連絡を取るか、
comp.windows.x.i386unix にメッセージを投稿してください。ただし、現在の 
Diamond 社のハードウェアのほとんどはこれにあてはまるのですが、Diamond 
社 がプログラムの詳細を公開してくれないために、我々が助けることはでき
ません。この問題には倫理的に問題のある解決策があって、それをネットニュー
スでは聞くことができるでしょう。ですが、我々はこの方法を提唱できないの
で、この方法については我々に問い合わせないでください。

<!--
	Some servers (S3 and AGX) require you to identify the type and
speed of the RAMDAC your board uses in order to get the most out of the
hardware.  This is done by adding 'Ramdac' and 'DacSpeec' entries.  For
details of the supported RAMDACs, refer to the appropriate server manual
page.  Note, in previous versions of XFree86 the RAMDAC type was
specified with an Option flag.
-->
サーバによっては(S3 と AGX)、ハードウェアを使い切るために、ボードに載っ
ている RAMDAC の型式と速度をユーザが指定する必要があります。
この指定は 'Ramdac' と 'DacSpeec' エントリを追加して行ないます。サポー
トしている RAMDAC の詳細は、適切なサーバのオンラインマニュアルを参照し
てください。以前の XFree86 のバージョンでは、RAMDAC の型式は Option フ
ラグで設定していたことに注意してください。

<!--
	You may need to specify some Option flags for your hardware The
server manual pages will describe these options, and the
chipset-specific <tt>README</tt> files will tell you if any are required for your
board.
-->
お使いのデバイスに合わせて、Option フラグをいくつか指定する必要がある
かもしれません。サーバのオンラインマニュアルにこれらのオプションについ
ての記述がありますし、お使いのボードが必要とするものがあれば、これはチッ
プセット固有の <tt>README</tt> ファイルで説明されているでしょう。

<!-- <sect>Configuring the Monitor and its Modes -->
<sect>モニタとそのモードの設定について
<p>

<!--
	Configuring monitor modes can be a trying experience,
unfortunately, because of the lack of standardization in monitor
hardware.  We have attempted to simplify this by collecting databases
of specific monitor information, and assembling a set of "generic"
modes that should get pretty much any monitor up and functional.
For all the gory details of mode generation and tuning, refer to the
`VideoModes.doc' document by Eric Raymond.
-->
モニタのモード設定は、よく試行錯誤になってしまいます。残念ながら、モニ
タデバイスの標準化は十分でないからです。この作業を簡単にするために、
特定のモニタ情報をデータベースに収集することや、たいていのモニタをうま
く動かして機能させるような「汎用的」なモードを集めることを行っています。
全てのモニタモードの作成と改良についての、血のにじむような努力でできた
詳細な設定方法については、Eric Raymond 氏が書いた <url
url="VidModes.html" name="VideoModes.doc"> を参照してください。

<!--
	The monitor specs and video modes are described in the "Monitor"
sections in the <tt>XF86Config</tt> file.  To create a Monitor section, you need
to know your monitor's specifications.  In particular, you need to know
what range of horizontal sync and vertical sync (refresh) rates it supports and
what its video bandwidth is.  This information should be available in
the monitor's user manual.  Also check the 'Monitors' file to see if it
has an entry for your monitor.  See the <it>XF86Config(4/5)</it>
manual page for details of how this information is entered into the
Monitor section. 
-->
<tt>XF86Config</tt> ファイルの &dquot;Monitor&dquot; セクションにモニ
タの仕様とビデオのモードを記述します。Monitor セクションを書くためには、
自分のモニタの仕様を知る必要があります。特にモニタがサポートしている水
平同期と垂直同期(書き換え)のレートの範囲と、ビデオ信号の帯域について知
る必要があります。この情報はモニタのユーザマニュアルに書いてあるでしょ
う。また 'Monitors' ファイルを調べて、お使いのモニタのエントリがあるか
どうか確認してください。この情報の Moniter セクションへの記述の仕方に
ついては、オンラインマニュアルの <it>XF86Config(4/5)</it> を参照してく
ださい。

<!--
	Next, you need to provide a set of video modes that are suitable
for the monitor.  The first step is to check in the 'Monitors' and
<tt>modeDB.txt</tt> files to see if there is a listing of modes for your
specific monitor.  If there is, copy those modes to the Monitor section
of your <tt>XF86Config</tt> file.  Verify that there is a clock listed on the
Clocks line in your <tt>XF86Config</tt> that matches the dot-clock in the 2nd
parameter of each mode line; delete any mode line that does not have a
matching clock on your card.  If you still have modes left, you are in
good shape.
-->
次に、モニタに合わせたビデオのモードの組を指定する必要があります。まず最初
に 'Monitors' と <tt>modeDB.txt</tt> ファイル中に、自分の指定するモニタに
対応するモード一覧があるかどうかを確認してください。あった場合は、
<tt>XF86Config</tt> ファイルの Monitor セクションにそれらのモードをコ
ピーします。<tt>XF86Config</tt> ファイルの Clocks 行に、各モード行の2
番目のパラメータのドットクロックに合うクロック値があることを確認してく
ださい。カードのクロックに合わないモード行は削除します。その後に残って
いるモードがあれば良い状態と言えます。

<!--
	If you don't find any specific modes, or need more modes for the
resolutions you want to use, refer to the Generic Video Modes listing
below.  Match the mode specification against your monitor's
specifications; pick the highest-refresh mode that is within specs, and
make sure you have a matching dot-clock on your Clocks line.  Try the
VESA modes before any corresponding alternate mode setting.  Copy the
mode specification to the Monitor section of your <tt>XF86Config</tt>
file.
Note that these modes are likely not optimal; they may not be sized
perfectly, or may not be correctly centered.  But they should get you up
and running.  If you want to tune the mode to your monitor, you can read
the 'Fixing Problems with the Image' section of the VideoModes.doc file.
-->
特定のモードが見つからないか、使いたい解像度に対するモードをもっと多く
知りたいときは、後述の「汎用的なビデオモード一覧」を参照してください。
モニタの仕様に対して設定するモードの仕様を合わせましょう。まずは仕様内
で一番高いリフレッシュモードを抜きだし、これが Clocks 行のドットクロッ
クに合っていることを確認します。対応する別のモード設定を試す前には、
VESA モードを試してみましょう。そして、モード指定を 
<tt>XF86Config</tt> ファイルの Monitor セクションにコピーします。これ
らのモードは最適な値ではないことも多い点に注意してください。これらは完
璧な画面サイズではないかもしれませんし、表示も画面中央でないかもしれま
せん。しかし、きっと起動と動作はするでしょう。モードをモニタに合わせて
調整したければ、VideoModes.doc ファイルの '表示の問題の修正' の節を読
んでください。

<!--
	A note before you are done.  If the same mode name occurs more
than once in the Monitor section of the <tt>XF86Config</tt> file, the
server will use the first mode with a matching clock.  
It is generally considered a bad idea to have more than one mode with
the same name in your <tt>XF86Config</tt> file.
-->
作業を終える前に注意があります。<tt>XF86Config</tt> ファイルの Monitor 
セクションに同じモード名が複数回現われる場合、サーバはクロックの一致す
る最初のモードを使用します。一般的に、<tt>XF86Config</tt> ファイルに同
じモード名を複数回定義することはよくないことだと考えられています。

<!-- <sect>Combining the Video Hardware and Monitor Data -->
<sect>ビデオボードとモニタデータの組み合わせについて
<p>
<!--
	Once you have given a description of your monitor and graphics
hardware you need to specify how they are to be used by the servers.
This is done with the "Screen" sections in the <tt>XF86Config</tt>
file.  You need to supply a Screen section for each of the server
driver types you will be using.  
The driver types are "SVGA" (XF86_SVGA), "VGA16" (XF86_VGA16), "VGA2"
(XF86_Mono), "MONO" (XF86_Mono, XF86_VGA16), and "ACCEL" (XF86_S3,
XF86_Mach32, XF86_Mach8, XF86_Mach64, XF86_8514, XF86_P9000, XF86_AGX,
XF86_W32).
Each Screen section specifies which Monitor description and Device
description are to be used. 
-->
モニタとグラフィックスハードウェアの記述を行ったら、サーバがこれらをど
のように使うかを指定する必要があります。これは <tt>XF86Config</tt> ファ
イルの&dquot;Screen&dquot; セクションで行ないます。使用したいタイプの
サーバのドライバそれぞれについて Screen セクションを1つ指定します。ド
ライバのタイプには &dquot;SVGA&dquot; (XF86_SVGA), &dquot;VGA16&dquot; 
(XF86_VGA16), &dquot;VGA2&dquot; (XF86_Mono), &dquot;MONO&dquot;
(XF86_Mono, XF86_VGA16), &dquot;ACCEL&dquot; (XF86_S3, XF86_Mach32,
XF86_Mach8, XF86_Mach64, XF86_8514, XF86_P9000, XF86_AGX, XF86_W32)が
あります。それぞれの Screen セクションには使用するモニタとデバイスの記
述を行います。

<!--
	The Screen sections include one or more "Display" subsections.
One Display subsection may be provided for each depth that the server
supports.  In the Display subsection you can specify the size of the
virtual screen the server will use.  The virtual screen allows you to
have a "root window" larger than can be displayed on your monitor (e.g.
you can have an 800x600 display, but a 1280x1024 virtual size).  The
Virtual keyword is used to specify this size.  Note that many of the new
accelerated server use non-displayed memory for caching.  It is not
desirable to use all of your memory for virtual display, as this leaves
none for caching, and this can cost as much as 30-40&percnt; of your server
performance.
-->
Screen セクションは1つ以上の &dquot;Display&dquot; サブセクションを含
みます。サーバがサポートしているそれぞれの深さに対して 1 つの Display 
セクションを与えることができます。
&lsqb; 訳注：深さとは色数や階調数を表わすのに必要なビット数です。&rsqb;
Display サブセクションでは、サーバが使う仮想スクリーンの大きさを指定で
きます。仮想スクリーンを使うと、モニタが表示できるスクリーンの大きさよ
りも大きいルートウィンドウを持つことができます(例えば 800x600 のディス
プレイで1280x1024 の大きさの仮想スクリーンを使えます)。Virtual という
キーワードを使って仮想スクリーンの大きさを指定します。新しいアクセラレー
タサーバの多くは、表示に使われないメモリをキャッシュに使うことに注意し
てください。メモリを全て仮想ディスプレイに使うことは望ましくありません。
キャッシュの分のメモリが無くなるので、サーバの性能が30-40&percnt; 悪
くなってしまいます。

<!--
	The last thing you specify in Display subsection is the display
modes.  These are the physical display resolutions that the server will
use.  The name is arbitrary, but must match something in the appropriate
Monitor section.  In general, these names are the display resolution
(e.g. "1024x768"), but need not be.  You can list as many as desired;
the first is the default/starting display, and you can cycle through the
list with Ctrl-Alt-Keypad+ or Ctrl-Alt-Keypad- hotkey sequences.
-->
Display サブセクションで最後に指定するのは、ディスプレイのモードです。
ここでは、サーバが使おうとする物理的なディスプレイ解像度を指定します。
ディスプレイの名前は自由に決められますが、Monitor セクションのどれかと
一致していなければいけません。一般には、これらの名前はディスプレイの解像
度(例えば &dquot;1024x768&dquot;)が使われますが、必ずしもそうである必
要はありません。必要な数だけ設定を並べることができます。最初に指定した
ものがデフォルトの起動されるディスプレイになり、Ctrl-Alt-Keypad+ と 
Ctrl-Alt-Keypad- のホットキーシーケンスを使って、リスト中の設定を順番
に切替えていくことができます。

<!--
	That's it.  Now you're ready to test out your new XFree86
installation.
-->
以上で設定は終わりです。さあ、新しくインストールした XFree86 を試して
みましょう!

<!-- <sect>Generic Video Modes -->
<sect>汎用的なビデオモード一覧
<p>
&lsqb; 訳注 : ここはデータの再利用のために翻訳はしません。 コメントに
漢字が混じっていても誤動作を起こすことは無いと信じていますが、やっぱり
ちょっと怖いです :-)
&rsqb;

<code>
#
#  Mode       Refresh  Hor. Sync  Dot-clock  Interlaced?  VESA?
#  ------------------------------------------------------------
#  640x480     60Hz      31.5k     25.175M       No         No
#  640x480     60Hz      31.5k     25.175M       No         No
#  640x480     63Hz      32.8k     28.322M       No         No
#  640x480     70Hz      36.5k     31.5M         No         No
#  640x480     72Hz      37.9k     31.5M         No        Yes
#  800x600     56Hz      35.1k     36.0M         No        Yes
#  800x600     56Hz      35.4k     36.0M         No         No
#  800x600     60Hz      37.9k     40.0M         No        Yes
#  800x600     60Hz      37.9k     40.0M         No         No
#  800x600     72Hz      48.0k     50.0M         No        Yes
#  1024x768i   43.5Hz    35.5k     44.9M        Yes         No
#  1024x768    60Hz      48.4k     65.0M         No        Yes
#  1024x768    60Hz      48.4k     62.0M         No         No
#  1024x768    70Hz      56.5k     75.0M         No        Yes
#  1024x768    70Hz      56.25k    72.0M         No         No
#  1024x768    76Hz      62.5k     85.0M         No         No
#  1280x1024i  44Hz      51kHz     80.0M        Yes         No
#  1280x1024i  44Hz      47.6k     75.0M        Yes         No
#  1280x1024   59Hz      63.6k    110.0M         No         No
#  1280x1024   61Hz      64.24k   110.0M         No         No
#  1280x1024   74Hz      78.85k   135.0M         No         No

#
# 640x480@60Hz Non-Interlaced mode
# Horizontal Sync = 31.5kHz
# Timing: H=(0.95us, 3.81us, 1.59us), V=(0.35ms, 0.064ms, 1.02ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "640x480"     25.175  640  664  760  800    480  491  493  525

#
# Alternate 640x480@60Hz Non-Interlaced mode
# Horizontal Sync = 31.5kHz
# Timing: H=(1.27us, 3.81us, 1.27us) V=(0.32ms, 0.06ms, 1.05ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "640x480"     25.175  640  672  768  800    480  490  492  525

#
# 640x480@63Hz Non-Interlaced mode (non-standard)
# Horizontal Sync = 32.8kHz
# Timing: H=(1.41us, 1.41us, 5.08us) V=(0.24ms, 0.092ms, 0.92ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "640x480"     28.322  640  680  720  864    480  488  491  521

#
# 640x480@70Hz Non-Interlaced mode (non-standard)
# Horizontal Sync = 36.5kHz
# Timing: H=(1.27us, 1.27us, 4.57us) V=(0.22ms, 0.082ms, 0.82ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "640x480"     31.5    640  680  720  864    480  488  491  521

#
# VESA 640x480@72Hz Non-Interlaced mode
# Horizontal Sync = 37.9kHz
# Timing: H=(0.76us, 1.27us, 4.06us) V=(0.24ms, 0.079ms, 0.74ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "640x480"     31.5    640  664  704  832    480  489  492  520

#
# VESA 800x600@56Hz Non-Interlaced mode
# Horizontal Sync = 35.1kHz
# Timing: H=(0.67us, 2.00us, 3.56us) V=(0.03ms, 0.063ms, 0.70ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "800x600"     36      800  824  896 1024    600  601  603  625

#
# Alternate 800x600@56Hz Non-Interlaced mode
# Horizontal Sync = 35.4kHz
# Timing: H=(0.89us, 4.00us, 1.11us) V=(0.11ms, 0.057ms, 0.79ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "800x600"     36      800  832  976 1016    600  604  606  634

#
# VESA 800x600@60Hz Non-Interlaced mode
# Horizontal Sync = 37.9kHz
# Timing: H=(1.00us, 3.20us, 2.20us) V=(0.03ms, 0.106ms, 0.61ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "800x600"     40      800  840  968 1056    600  601  605  628 +hsync +vsync

#
# Alternate 800x600@60Hz Non-Interlaced mode
# Horizontal Sync = 37.9kHz
# Timing: H=(1.20us, 3.80us, 1.40us) V=(0.13ms, 0.053ms, 0.69ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "800x600"     40      800 848 1000 1056     600  605  607  633

#
# VESA 800x600@72Hz Non-Interlaced mode
# Horizontal Sync = 48kHz
# Timing: H=(1.12us, 2.40us, 1.28us) V=(0.77ms, 0.13ms, 0.48ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "800x600"     50      800  856  976 1040    600  637  643  666  +hsync +vsync

#
# 1024x768@43.5Hz, Interlaced mode (8514/A standard)
# Horizontal Sync = 35.5kHz
# Timing: H=(0.54us, 1.34us, 1.25us) V=(0.23ms, 0.23ms, 0.93ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "1024x768i"   44.9   1024 1048 1208 1264    768  776  784  817  Interlace

#
# VESA 1024x768@60Hz Non-Interlaced mode
# Horizontal Sync = 48.4kHz
# Timing: H=(0.12us, 2.22us, 2.58us) V=(0.06ms, 0.12ms, 0.60ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "1024x768"    65     1024 1032 1176 1344    768  771  777  806 -hsync -vsync

#
# 1024x768@60Hz Non-Interlaced mode (non-standard dot-clock)
# Horizontal Sync = 48.4kHz
# Timing: H=(0.65us, 2.84us, 0.65us) V=(0.12ms, 0.041ms, 0.66ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "1024x768"    62     1024 1064 1240 1280   768  774  776  808

#
# VESA 1024x768@70Hz Non-Interlaced mode
# Horizontal Sync=56.5kHz
# Timing: H=(0.32us, 1.81us, 1.92us) V=(0.05ms, 0.14ms, 0.51ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "1024x768"    75     1024 1048 1184 1328    768  771  777  806 -hsync -vsync

#
# 1024x768@70Hz Non-Interlaced mode (non-standard dot-clock)
# Horizontal Sync=56.25kHz
# Timing: H=(0.44us, 1.89us, 1.22us) V=(0.036ms, 0.11ms, 0.53ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "1024x768"    72     1024 1056 1192 1280    768  770  776 806   -hsync -vsync

#
# 1024x768@76Hz Non-Interlaced mode
# Horizontal Sync=62.5kHz
# Timing: H=(0.09us, 1.41us, 2.45us) V=(0.09ms, 0.048ms, 0.62ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "1024x768"    85     1024 1032 1152 1360    768  784  787  823

#
# 1280x1024@44Hz, Interlaced mode
# Horizontal Sync=51kHz
# Timing: H=(0.02us, 2.7us, 0.70us) V=(0.02ms, 0.24ms, 2.51ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "1280x1024i"  80     1280 1296 1512 1568   1024 1025 1037 1165  Interlace

#
# Alternate 1280x1024@44Hz, Interlaced mode (non-standard dot-clock)
# Horizontal Sync=47.6kHz
# Timing: H=(0.42us, 2.88us, 0.64us) V=(0.08ms, 0.12ms, 0.96ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "1280x1024i"  75     1280 1312 1528 1576   1024 1028 1034 1080  Interlace

#
# 1280x1024@59Hz Non-Interlaced mode (non-standard)
# Horizontal Sync=63.6kHz
# Timing: H=(0.36us, 1.45us, 2.25us) V=(0.08ms, 0.11ms, 0.65ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "1280x1024"  110     1280 1320 1480 1728   1024 1029 1036 1077

#
# 1280x1024@61Hz, Non-Interlaced mode
# Horizontal Sync=64.25kHz
# Timing: H=(0.44us, 1.67us, 1.82us) V=(0.02ms, 0.05ms, 0.41ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "1280x1024"  110     1280 1328 1512 1712   1024 1025 1028 1054

#
# 1280x1024@74Hz, Non-Interlaced mode
# Horizontal Sync=78.85kHz
# Timing: H=(0.24us, 1.07us, 1.90us) V=(0.04ms, 0.04ms, 0.43ms)
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "1280x1024"  135     1280 1312 1456 1712   1024 1027 1030 1064


</code>

<verb>
$XFree86: xc/programs/Xserver/hw/xfree86/doc/Japanese/sgml/Config.sgml,v 3.2.2.2 1999/05/25 06:39:10 hohndel Exp $ 





$XConsortium: Config.sgml /main/7 1996/10/19 18:03:03 kaleb $
</verb>

<sect>日本語訳について<p>
このファイルは、岡本一幸<url url="mailto:ikko-@pacific.rim.or.jp"
name="&lt;ikko-@pacific.rim.or.jp&gt;"> の翻訳(XFree86 3.3.2 版)をベース
に藤原輝嘉 <url url="mailto:fujiwara@linux.or.jp"
name="&lt;fujiwara@linux.or.jp&gt;"> が XFree86 3.3.3 に合わせて更新を
行ったものです。問題点の指摘やご意見は藤原まで御連絡ください。
原文の著作権は XFree86 プロジェクト社にあり、日本語訳の著作権は X
Japanese Documentation Project にあります。
</article>
