  OpenBSD 用 XFree86 に関する README
  Matthieu Herrb
  Last modified on: 29 December 1998
  The X Japanese Documentation Project
  Last modified on: 8 February 1999
  ____________________________________________________________

  目次


  1. XFree86 とその入手方法について
  2. 本ドキュメントに対するバグ報告
  3. 今回のリリースにおける新機能
  4. バイナリのインストール
  5. ハードウェアに対しての X の設定
     5.1 マウスの設定について
     5.2 その他の入力デバイス
     5.3 PEX 機能拡張と XIE 機能拡張の設定

  6. X の実行
     6.1 xdm(ディスプレイマネージャ)の起動
     6.2 ディスプレイマネージャ無しでの X の実行

  7. X に対するカーネルのサポート
     7.1 コンソールドライバ
     7.2 アパーチャドライバ
     7.3 MIT-SHM

  8. XFree86 配布物の再構築
     8.1 コンソールドライバ
     8.2 他のアーキテクチャでの構築

  9. 新しい X クライアントの構築


  ______________________________________________________________________

  1.  XFree86 とその入手方法について

  XFree86 は X11R6.3 を Intel ベースの Unix のいくつかに移植したもので
  す。 XFree86 は元々、 X386 1.2 という X11R5 と一緒に配布されていた X
  サーバでした。このリリースでは新しい機能がたくさん追加され、性能も改善
  されていますし、バグもたくさん修正されています。リリースは X コンソー
  シアムの X11R6.3 のソースへのパッチの形でも入手できますし、多くのアー
  キテクチャ用のバイナリの形でも入手できます。

  著作権表示には目を通しておいてください。

  XFree86 のソースは以下の場所から anonymous ftp で入手することができま
  す:

  ftp://ftp.XFree86.org/pub/XFree86/current

  OpenBSD 2.4 用のバイナリは以下の場所から入手できます:

  ftp://ftp.XFree86.org/pub/XFree86/current/binaries/OpenBSD

  ミラーサイトのリストは ftp://ftp.XFree86.org/pub/XFree86/MIRRORS にあ
  ります。



  XFree86 は他のアーキテクチャ用の OpenBSD でも構築できます。詳しくは
  「``他のアーキテクチャでの構築''」セクションを参照してください。


  2.  本ドキュメントに対するバグ報告

  このファイルに関するコメントや提案があれば、matthieu@laas.fr (Matthieu
  Herrb) または XFree86@XFree86.org まで電子メールを送ってください。本ド
  キュメントを修正します。


  3.  今回のリリースにおける新機能

  XFree86 の新機能については、リリースノートを参照してください。


  4.  バイナリのインストール

  詳しいインストール手順については、リリースノートのセクション 5 を参照
  してください。


  5.  ハードウェアに対しての X の設定

  /etc/XF86Config ファイルは使っているモニタやビデオカード、マウスの種類
  を X サーバに知らせます。持っている特定のハードウェアをサーバに知らせ
  るために、このファイルを作成しなければなりません。

  このファイルを作成する最も簡単な方法は、XF86Setup ユーティリティを
  root ユーザで実行することです。詳しい使い方については QuickStart.doc
  を参照してください。

  ハードウェアに関して以下の情報が必要になります:

  o  マウスの種類、ボーレート、/dev エントリ

  o  ビデオカードのチップセット(例: ET4000, S3 等)

  o  モニタの同期周波数

  XF86Config ファイルを作成するためのお勧めの方法は、XF86Setup ユーティ
  リティを使うことです。XF86Setup を使用できない(稀な)場合のために、テキ
  ストユーティリティである xf86config もまだあります。また、サンプルファ
  イルが /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config.eg としてインストールされます。こ
  のファイルは雛型として使うことができます。

  XF86Config の詳しいファイルフォーマットについては、オンラインマニュア
  ルの XF86Config(5) を参照してください。

  XF86Config ファイルの設定ができれば、xvidtune ユーティリティを使ってビ
  デオモードを性能がうまく出せるように調整することができます。


  5.1.  マウスの設定について

  シリアルマウスがうまく動作しない場合には、kermit または tip を使ってマ
  ウスのシリアルポートに接続し、マウスが実際にキャラクタデータを生成して
  いることを確認してください。

  OpenBSD の pms ドライバは ``raw'' モードと ``cooked''(変換する)モード
  を用意しています。``raw'' モードではプロトコルの変換が行われないので、
  このモードでデバイスと通信するために XFree86 は PS/2 プロトコルを使う
  でしょう。``Cooked'' モードは古いバスマウスの変換を行います。デバイス
  名 /dev/psm0 で使う時は、このドライバは ``raw'' モードで動作します。

  OpenBSD 2.2 では、このドライバは標準の PS/2 マウスだけをサポートしま
  す。

  OpenBSD 2.3 以降では、同時に 3 バイト以上を送信する最近の PS/2 マウス
  (特に、IntelliMouse や "3D" ローラ付きの MouseMan+)をサポートしていま
  す。

  XFree86 におけるマウス設定の一般的な手順については、 README.mouse を見
  てください。

  5.2.  その他の入力デバイス

  XFree86 は、XInput 機能拡張を使う外部デバイス用ドライバの動的ロードを
  サポートしています。現在は以下のデバイスがサポートされています:

  o  ジョイスティック (xf86Jstk.so)

  o  Wacom 製タブレット (Wacom IV プロトコルのみ、xf86Wacom.so)

  o  SummaSketch 製タブレット (xf86Summa.so)

  o  Elographics 製タッチスクリーン (xf86Elo.so)

  特定のデバイスを使うには、

       load "module"


  という行を XF86Config の Module セクションに追加します。ここで module
  はデバイスに対応する .so ファイルの名前です。また、XF86Config の XIn-
  put セクションを設定する必要があります。詳しい設定手順については、オン
  ラインマニュアルの XF86Config(5) を参照してください。

  これにより、xsetpointer(1) コマンドを使って、X のポインタを動かすため
  のデバイスを変更することができます。

  ジョイスティックをサポートするには、カーネルのジョイスティックデバイス
  を有効にする必要があります。詳しくは joy(4) を見てください。


  5.3.  PEX 機能拡張と XIE 機能拡張の設定

  PEX 機能拡張と XIE 機能拡張は外部モジュールとしてサポートされていま
  す。これらの機能拡張にアクセスしたければ、以下の行を XF86Config の
  Module セクションに追加してください:


          load    "pex5.so"
          load    "xie.so"





  6.  X の実行

  X を実行するにはメモリが最低 8MB 必要です。サーバ、ウィンドウマネー
  ジャ、ディスプレイマネージャ、xterm でメモリを約 4MB 使います。メモリ
  が 4MB のシステムでは、gcc のように数メガバイトの空きメモリを期待する
  他のアプリケーションの分のメモリがほとんど残りません。X はメモリ 4MB
  でも動作しますが、実際には X の実行中にコンパイルを行うと、頻繁にペー
  ジングが発生するために時間が 5〜10倍かかってしまいます。


  6.1.  xdm(ディスプレイマネージャ)の起動

  ディスプレイマネージャを起動するには、コンソールから root でログインし
  て、``xdm -nodaemon'' を実行してください。

  /etc/rc.local 中の以下の部分のコメントを外せば、起動時に自動的に xdm
  を起動することができます:
         if [ -x /usr/X11R6/bin/xdm ]; then
           echo -n ' xdm'; /usr/X11R6/bin/xdm
         fi




  OpenBSD 2.2 のデフォルトのインストール状態では、X サーバ用の仮想コンソ
  ールデバイスを作成する必要があります:


       cd /dev
        ./MAKEDEV ttyC5





  OpenBSD 用の XFree86 のバイナリ配布には XDM-AUTHORIZATION-1 プロトコル
  のサポートは含まれていない点に注意してください。


  6.2.  ディスプレイマネージャ無しでの X の実行

  初めてのユーザが X Window を起動するための最も簡単な方法は、 ``startx
  >& startx.log'' を実行することです。X サーバが画面表示を引き継ぐため、
  エラーメッセージはリダイレクトしないと無くなってしまいます。

  X から抜けるためには、コンソールになっている xterm で ``exit'' と入力
  します。ホームディレクトリに .xinitrc, .xserverrc, .twmrc ファイルを作
  ることにより、X をカスタマイズすることができます。これらのファイルにつ
  いては、オンラインマニュアルの xinit と startx の説明を参照してくださ
  い。


  7.  X に対するカーネルのサポート

  OpenBSD において X を確実にサポートするには、 /sys/arch/i386/conf にあ
  る設定ファイルに以下の行が含まれていなければなりません:


       options XSERVER



  7.1.  コンソールドライバ

  このサーバは 2 つの標準の OpenBSD/i386 コンソールドライバ(pcons と
  pcvt)をサポートしています。これらは実行時に検出されるので、サーバ側で
  の設定は不要です。


  pcvt コンソールドライバが OpenBSD でのデフォルトです。このドライバは複
  数の仮想コンソールを提供し、キーボードのサポートも国際化されています。


  7.2.  アパーチャドライバ

  OpenBSD にはデフォルトで、マルチユーザモード時には /dev/mem デバイスへ
  のアクセスを無効にするカーネルセキュリティ機能が含まれています。しか
  し、XFree86 のサーバは、表示メモリにアクセスするためにリニアアクセスを
  利用(あるいは必要と)します。

  P9000, Mach64, AGX サーバはリニアメモリアクセスを必要とします。他のア
  クセラレーション付きサーバはこの機能を利用することができますが、必ずし
  も必要とはしません。SVGA サーバのドライバの一部もリニアメモリアクセス
  を必要とします(特に Matrox ドライバ)。

  XFree86 でリニアメモリにアクセスするための望ましい方法は、アパーチャド
  ライバを使うことです。

  このステップはオペレーティングシステムの細かいバージョンに深く依存しま
  す:

  o  OpenBSD 2.0

     アパーチャドライバを /usr/lkm から使用します:

     以下の行を /etc/rc.local の最後に追加してください:


        KERNDIR=/usr/lkm
        if [ -f ${KERNDIR}/ap.o ]; then
          modload -o ${KERNDIR}/ap -e ap -p \
          ${KERNDIR}/apinstall ${KERNDIR}/ap.o
        fi





  o  OpenBSD 2.1, 2.2

     アパーチャドライバをロードするための行のコメントを
     /etc/rc.securelevel から外します。

  o  OpenBSD 2.3

     アパーチャドライバはカーネルの一部です。カーネルの設定ファイルに
     /dev ディレクトリで ./MAKEDEV std を実行します。 /etc/sysctl.conf
     を編集し、変数 machdep.allowaperture に 1 を設定します。

  o  OpenBSD 2.4 以降

     OpenBSD では、どの X サーバの場合でもアパーチャドライバを有効にする
     ことが必要になりました。なぜなら、アパーチャドライバがビデオボード
     の I/O ポートへのアクセスも制御するからです。

  これを行った後、システムを再起動してください。XFree86 は利用可能であれ
  ばアパーチャドライバを自動的に検出します。


  警告: /bsd 以外のカーネルを起動する場合、ローダブルモジュールがシステ
  ムをクラッシュさせる可能性があります。他のカーネルを実行したい場合は、
  シングルユーザモードでブートしてください。



       警告: (一度 X が起動するとシステムが同じセキュリティ状態にな
       るように)アパーチャドライバは同時に 1 つのアクセスしか認めま
       せん。つまり、複数のサーバを複数の仮想端末で実行している場
       合、最初の 1 つだけがリニアメモリアクセスを行えます。複数の
       X サーバを同時に実行する必要がある場合には、'option INSE-
       CURE' を使ってください。


  リニアメモリアクセスを有効にするための別の(あまりお勧めできない)方法と
  しては、カーネルの設定ファイルに ``option INSECURE'' を追加して新しい
  カーネルを構築し、カーネルのセキュリティ機能を無効にする方法がありま
  す。 OpenBSD 2.2 以降では、さらに /etc/rc.securelevel 内で securelevel
  を 1 に初期化している行をコメントアウトする必要があります。

  7.3.  MIT-SHM

  OpenBSD は System V 共有メモリをサポートしています。カーネルがこの機能
  をサポートしていることを XFree86 が検出した場合、XFree86 は MIT-SHM 機
  能拡張をサポートします。

  System V 共有メモリのサポートをカーネルに追加するには、以下の行をカー
  ネル設定ファイルに追加してください:



        # System V-like IPC
        options         SYSVMSG
        options         SYSVSEM
        options         SYSVSHM






  8.  XFree86 配布物の再構築

  サーバリンクキットを使うと、ディスクをできるだけ使わずに X サーバだけ
  を再構築することができます。サーバリンクキットを展開し、 xf86site.def
  を適切に修正し、`./mkmf' と `make' を実行してサーバをリンクしてくださ
  い。詳しくは /usr/X11R6/lib/Server/README を参照してください。

  ソース配布物の展開と構築の手順については
  /usr/X11R6/lib/X11/etc/INSTALL を参照してください。

  コンパイルの前には xc/config/cf/host.def を編集して、配布物を設定しな
  ければなりません。ソースをコンパイルするにはを ``make World'' を xc
  ディレクトリで実行します。


  8.1.  コンソールドライバ

  XFree86 にはコンソールドライバを選択する設定オプションがあり、
  xf86site.def で使います:

  o  pccons だけを使うなら、次の行を記述します:


        #define XFree86ConsoleDefines -DPCCONS_SUPPORT




  o  pcvt だけを使うなら、次の行を記述します:


        #define XFree86ConsoleDefines -DPCVT_SUPPORT




  xf86site.def で XFree86ConsoleDefines を定義しなければ、 pccons ドライ
  バと pcvt ドライバが両方サポートされます。


  8.2.  他のアーキテクチャでの構築

  XFree86 は他のアーキテクチャ用の OpenBSD もサポートしています。


  XFree86 サーバは OpenBSD/MIPS 上でも構築されています。S3 サーバ

  Dennis Ferguson さんと Matthew Green さんによる NetBSD 用の Xsun サー
  バパッチは、xc/programs/Xserver/hw/sun に統合されました。Xsun サーバは
  SPARC と Sun3 上で構築することができます。

  XFree86 のクライアント部分は Alpha, pmax, Amiga, Mac68k, mvme68k アー
  キテクチャ上で構築できます。

  この移植版に関する不具合は、XFree86 メーリングリストではなく、OpenBSD
  メーリングリストに直接報告してください。


  OpenBSD プロジェクトは現在、XFree86 のソースコードに基づき、これに
  OpenBSD 固有の変更を行った、独自のソースツリーを持っています。ソースか
  ら再構築を行うには、このツリーから始めると良いでしょう。OpenBSD の X11
  ソース地理ーは全ての OpenBSD の anonymous CVS サーバから anonymous CVS
  で入手することができます。anonymous CVS の詳細については、
  http://www.openbsd.org/anoncvs.html を参照してください。


  9.  新しい X クライアントの構築

  新しいクライアント(X のアプリケーション)を作る最も簡単な方法は、ソース
  に Imakefile が付属していれば xmkmf を使うことです。 ``xmkmf -a'' を実
  行して Makefile を作り、必要に応じて設定を確認し、それから ``make'' を
  実行します。オンラインマニュアルもインストールした場合には、必ず
  ``makewhatis /usr/X11R6/man'' を実行し、 whatis.db を更新してくださ
  い。



  $XFree86: xc/programs/Xserver/hw/xfree86/doc/Japanese/README.OpenBSD,v 1.1.2.1 1999/06/02 07:50:50 hohndel Exp $





  $XConsortium$



























