<!DOCTYPE linuxdoc PUBLIC "-//XFree86//DTD linuxdoc//EN">
<article>

<!-- <title>Information for DEC 21030 Users (aka TGA) -->
<title>DEC 21030(別名 TGA)ユーザ向けの情報
<author>The XFree86 Project, Inc.
<date>23th October 1998
<trans>The X Japanese Documentation Project
<tdate>12th January 1999
<toc>

<p>
<sect>DEC 21030
<p>
<itemize>
<!--
<item>The DEC 21030 is supported by XFree86 in this release of XFree86 3.3.
-->
<item>XFree86 3.3 のこのリリースで DEC 21030 はサポートされています。

<!-- <item>Current Known Problems -->
<item>現在知られている問題

<enum>
<!--
<item>Only one modeline is accepted, this will be the first viable one
that matches other criteria.
-->
<item>モード行は1つしか指定できません。これは他の基準に適合して実行可
能な指定のうち、最初のものになるでしょう。

<!--
<item>Due to the above, Virtual Resolutions is not supported either.
-->
<item>上記の理由により、仮想的な解像度もサポートされていません。
</enum>

<!--
<item>The following options may be specified for the 21030 driver:
-->
<item>21030 ドライバに対しては以下のオプションを指定することができます:
<descrip>
<tag>Option &dquot;dac_8_bit&dquot;</tag>
<!--
	Turn on 8Bit BT485 RamDac (Multia and 8-plane TGA only).
-->
	8Bit の BT485 RamDac を有効にします(Multia と 8プレーンを持つ
	TGA のみ)。
<tag>Option &dquot;dac_6_bit&dquot;</tag>
<!--
	Turn on 6Bit BT485 RamDac (Multia and 8-plane TGA only).
-->
	6Bit の BT485 RamDac を有効にします(Multia と 8プレーンを持つ
	TGA のみ)。

<tag>MemBase 0x???????</tag>
<!--
	If the server does not detect the base address of the 21030, then
	Check /proc/pci for the 21030 and look for the "Prefetchable 32 bit
	memory at 0x???????" and enter this as your MemBase setting.
	In XFree86 v3.3.2, if you are using Linux > v2.0.27 with the PCI
	routines the server should detect the base address automatically.
-->
	サーバが21030のベースアドレスを検出できなければ、/proc/pci で
	21030 について調べて "Prefetchable 32 bit memory at 0x???????"
	という行を探します。そしてこのアドレスを MemBase の設定として
	入力します。XFree86 バージョン 3.3.3 では、バージョンが
	2.0.28 以降の Linux カーネルを使っており、カーネルに PCI サポー
	トを組み込んでいれば、ベースアドレスは自動的に検出されるはずで
	す。

</descrip>
<!--
<item>No acceleration features of the 21030 have been taken advantage of yet!
-->
<item>21030 のアクセラレーション機能は今のところ全く利用していません!
</itemize>

<!-- <sect> Additional Notes <p> -->
<sect> 追加事項 <p>
<!--
This code has been tested only under Linux on DEC's UDB box
(Multia), the ZLZp-E1 (8-plane TGA), and the ZLXp-E2 (24-plane
TGA).  The ZLXp-E3 (24-plane+3D TGA) is untested but should work.
-->
このコードは、DEC 製の UDB ボックス(Multia), ZLZp-E1 (8プレーンを持つ TGA),
ZLXp-E2 (24プレーンを持つ TGA)上で動作する Linux でしかテストしていま
せん。ZLXp-E3 (24プレーンと3D機能を持つ TGA)のテストは行っていませんが、
きっと動作するはずです。
<p>
<verb>
$XFree86: xc/programs/Xserver/hw/xfree86/doc/Japanese/sgml/DECtga.sgml,v 1.1.2.1 1999/05/25 06:39:11 hohndel Exp $
</verb>

<sect>日本語訳について<p>
日本語訳は X Japanese Documentation Project が行いました
(翻訳: 藤原輝嘉 <url url="mailto:fujiwara@linux.or.jp"
name="&lt;fujiwara@linux.or.jp&gt;">,
校正: 金田浩司  <url url="mailto:vanitas@ma3.seikyou.ne.jp"
name="&lt;vanitas@ma3.seikyou.ne.jp&gt;">)。問題点の指摘やご意見は藤原
まで御連絡ください。原文の著作権は XFree86 プロジェクト社にあり、日本
語訳の著作権は X Japanese Documentation Project にあります。
</article>
