  DEC 21030(別名 TGA)ユーザ向けの情報
  The XFree86 Project, Inc.
  23th October 1998
  The X Japanese Documentation Project
  12th January 1999
  ____________________________________________________________

  目次


  1. DEC 21030
  2. 追加事項
  3. 日本語訳について


  ______________________________________________________________________


  1.  DEC 21030


  o  XFree86 3.3 のこのリリースで DEC 21030 はサポートされています。

  o  現在知られている問題


     1. モード行は1つしか指定できません。これは他の基準に適合して実行可
        能な指定のうち、最初のものになるでしょう。

     2. 上記の理由により、仮想的な解像度もサポートされていません。


  o  21030 ドライバに対しては以下のオプションを指定することができます:

     Option "dac_8_bit"
        8Bit の BT485 RamDac を有効にします(Multia と 8プレーンを持つ
        TGA のみ)。

     Option "dac_6_bit"
        6Bit の BT485 RamDac を有効にします(Multia と 8プレーンを持つ
        TGA のみ)。


     MemBase 0x???????
        サーバが21030のベースアドレスを検出できなければ、/proc/pci で
        21030 について調べて "Prefetchable 32 bit memory at 0x???????"
        という行を探します。そしてこのアドレスを MemBase の設定として入
        力します。XFree86 バージョン 3.3.3 では、バージョンが 2.0.28 以
        降の Linux カーネルを使っており、カーネルに PCI サポートを組み込
        んでいれば、ベースアドレスは自動的に検出されるはずです。


  o  21030 のアクセラレーション機能は今のところ全く利用していません!


  2.  追加事項

  このコードは、DEC 製の UDB ボックス(Multia), ZLZp-E1 (8プレーンを持つ
  TGA), ZLXp-E2 (24プレーンを持つ TGA)上で動作する Linux でしかテストし
  ていません。ZLXp-E3 (24プレーンと3D機能を持つ TGA)のテストは行っていま
  せんが、きっと動作するはずです。


  $XFree86: xc/programs/Xserver/hw/xfree86/doc/Japanese/README.DECtga,v 1.1.2.1 1999/06/02 07:50:42 hohndel Exp $


  3.  日本語訳について

  日本語訳は X Japanese Documentation Project が行いました (翻訳: 藤原輝
  嘉 <fujiwara@linux.or.jp> <mailto:fujiwara@linux.or.jp>, 校正: 金田浩
  司  <vanitas@ma3.seikyou.ne.jp> <mailto:vanitas@ma3.seikyou.ne.jp>)。
  問題点の指摘やご意見は藤原まで御連絡ください。原文の著作権は XFree86
  プロジェクト社にあり、日本語訳の著作権は X Japanese Documentation
  Project にあります。


























































