  Alliance Promotion チップセットユーザ向けの情報
  Henrik Harmsen (Henrik.Harmsen@erv.ericsson.se)
  23 February 1998
  The X Japanese Documentation Project
  13 January 1999
  ____________________________________________________________

  目次


  1. サポートしているチップセット
  2. アクセラレーション
  3. 設定
  4. 日本語訳について


  ______________________________________________________________________

  1.  サポートしているチップセット

  SVGA サーバの apm ドライバは Alliance Promotion(www.alsc.com)グラ
  フィックスチップセット用です。以下に挙げるチップセットがサポートされて
  います:


  o  6422

     色展開ハードウェア機能がない古いチップセット(テキストアクセラレー
     ション)

  o  AT24

     Diamond Stealth Video 2500 で使われています。AT3D に非常に似ていま
     す。

  o  AT25, AT3D

     AT3D は Hercules Stingray 128/3D で使われています。Voodoo Rush ベー
     スの他のカードのほとんどが AT25 を使っています。これは、3D のサポー
     トが無い以外は全く同じものです。


  2.  アクセラレーション

  apm ドライバは SVGA ドライバで XAA(XFree86 Acceleration Architecture)
  を使っています。このドライバは以下のアクセラレーションをサポートしてい
  ます:


  o  bitblt (長方形領域のコピー操作)

  o  線 (実線、単独のピクセル)

  o  塗りつぶした長方形

  o  CPU->スクリーンの色展開(テキストアクセラレーション)。6422 では使え
     ません。

  o  ハードウェアカーソル

  8, 16, 32 bpp モードは全て使えます。24bpp モードはサポートされていませ
  ん。VESA DPMS 省電力モードは完全にサポートされており、"standby",
  "suspend", "off" モードが使えます(設定は "xset dpms" コマンドで行いま
  す)。


  3.  設定

  最初に: XF86Setup を実行して、正しい設定を行ってください。

  ハードウェアカーソルを無効にするには、以下の行を XF86Config ファイルの
  Device セクションに挿入します:

  Option "sw_cursor"

  ハードウェアアクセラレーションを無効にするには、以下の行を挿入します:

  Option "noaccel"

  搭載しているビデオ RAM の量や使っているチップセットを設定ファイルで指
  定せず、ドライバに検出させるようにしてください。また、Device セクショ
  ンには "clocks" 行を書かないでください。なぜなら、これらのチップは完全
  にプログラマブルなクロックを持っており、ユーザが指定する(ほとんど) 全
  てのモード行を受け入れることができるからです。特定のクロック値で設定に
  失敗することもありますが、その場合には少しだけクロック値を変えればうま
  く動作するはずです。


  $XFree86: xc/programs/Xserver/hw/xfree86/doc/Japanese/README.apm,v 1.1.2.1 1999/06/02 07:50:56 hohndel Exp $




  4.  日本語訳について

  日本語訳は X Japanese Documentation Project が行いました (翻訳: 藤原輝
  嘉 <fujiwara@linux.or.jp> <mailto:fujiwara@linux.or.jp>, 校正: 金田浩
  司  <vanitas@ma3.seikyou.ne.jp> <mailto:vanitas@ma3.seikyou.ne.jp>)。
  問題点の指摘やご意見は藤原まで御連絡ください。原文の著作権は XFree86
  プロジェクト社にあり、日本語訳の著作権は X Japanese Documentation
  Project にあります。































